**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

1. **ĐIỀU KIỆN AN TOÀN KHI LẮP ĐẶT**
* Trước khi lắp đặt, cần làm sạch khu vực treo máy để tránh máy hút các mảng bám bẩn và bụi.
* Chú ý khu vực xung quanh: Cần khai thác sức hút hiệu quả, tránh mở nhiều cửa sổ xung quanh khu vực hút sẽ gây ra sự đối lưu không khí ngăn chặn khói nấu ăn lên đến cửa hút của máy.
* Ống thông gió không dùng chung với các thiết bị khác như ống gas, ống làm ấm và ống tạo khí nóng.
* Kiểm tra nguồn điện ổn định đảm bảo 220-230V.
* Khi đấu điện phải đấu đủ 3 dây lửa – nguội – tiếp địa đúng vị trí.
* Các khúc gấp của ống thông gió đảm báo ≥ 120◦ để khí lưu thông dễ dàng
* Đường ống từ máy ra ngoài tối đa dài 2m để đảm bảo hiệu quả hút và giảm tối đa độ ồn
* Khi lắp máy phải đảm bảo rằng máy cân bằng, không bị nghiêng về một phía để tránh tình trạng lưới lọc mỡ chỉ lọc được một đầu và khi hoạt động máy bị rung.
* Chiều dài ống xả cần được giảm thiểu, ít gấp khúc để tránh nhiễu loạn không khí.
* Đo chính xác khoảng cách giữa các vít, đánh dấu trên tường, dùng máy khoan bê tông khoan theo kích thước và bắt chặt máy vào tường.
1. **HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**
2. **Model: LT-270B; LT-270I; LT-702I**
	1. *Hướng dẫn lắp đặt:*
* Cách 1 : Máy gắn vào tường.
* Lắp đặt máy cách bề mặt bếp khoảng 65-75 cm, khoan 2 lỗ có đường kính 8mm và chiều sâu 40mm.
* Chèn 2 chiếc vít nở vào 2 lỗ đã khoan.
* Cố định ống thoát khí vào sau thân máy.
* Tháo tấm lưới, giữ cho máy thẳngvà đưa ốc vít vào phía trong máy để cố định máy.
* Lắp cố định lại tấm lưới.
* Cách 2 : Máy nối với nóc tủ.
* Khoan 4 lỗ có đường kính 5mm và đường kính 130mm ở phía dưới nóc tủ. Bắt vít từ trong máy bắt lên.
* Cố định ống nối thoát khí vào trong lỗ thoát khí trên nóc máy hút mùi.
* Tháo tấm lưới, giữ máy thẳng, cố định nó bằng các ốc vít.
* Lắp cố định tấm lưới.
	1. *Hướng dẫn điều chỉnh hướng thoát khí:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | ➀ Bầu gió➁ Cửa khí thoát ra ngoài  ( Outdoor )➂ Cửa khí thoát bên trong ( Indoor )➃ Nút chỉnh hướng hút khí. |

* Xoay nút điều chỉnh đường dẫn khí thoát ra ngoài “ Outdoor’’, thì khí sẽ thoát ra bằng đường ống thoát khí phía trên máy. Xem hình 1.
* Xoay nút điều chỉnh đường dẫn khí thoát ra bên trong“ Indoor’’ thì khí sẽ thoát ra phía trước, không qua đường ống thoát khí .Xem hình 2.



* 1. *Hướng dẫn sử dụng :*

Minh họa mặt điều khiển



* Ấn nút “Stop” để tắt/dừng hoạt động của máy.
* Ấn nút tốc độ thấp “ Low’’, động cơ chạy với tốc độ thấp.
* Ấn nút tốc độ trung bình “ Mid’’, động cơ sẽ chạy với tốc độ trung bình.
* Ấn nút tốc độ cao “ Hight”, động cơ sẽ chạy với tốc độ cao.
* Ấn nút đèn, hai đèn chiếu sáng sẽ sáng lên. Ấn lại 1 lần nữa thì đèn sẽ tắt.
1. **Model: LT-700T**
	1. *Hướng dẫn lắp đặt*
* Cách 1 : Máy gắn vào tường.



* Lắp đặt máy cách bề mặt bếp khoảng 65-75 cm, khoan 2 lỗ có đường kính 8mm và chiều sâu 40mm.
* Chèn 2 chiếc vít nở vào 2 lỗ đã khoan.
* Cố định ống thoát khí vào sau thân máy.
* Tháo tấm lưới, giữ cho máy thẳngvà đưa ốc vít vào phía trong máy để cố định máy.
* Lắp cố định lại tấm lưới.
* Cách 2 : Máy nối với nóc tủ.



* Khoan 4 lỗ có đường kính 5mm và 130mm trên nóc tủ, bắt vít từ trong máy bắt lên
* Cố định ống nối thoát khí trong lỗ thoát khí trên nóc máy hút mùi.
* Tháo tấm lưới, giữ máy thẳng, cố định bằng các ốc vít, nở.
* Lắp cố định tấm lưới
	1. *Hướng dẫn sử dụng*

Minh họa mặt điều khiển



* Nút nguồn: Khi máy ở chế độ chờ, bấm giữ 5 giây máy khởi động. Khi máy đang hoạt động thì bấm nút nguồn sẽ tắt bật đèn và động cơ máy.
* Nút tăng/giảm: Khi máy đang hoạt động, ấn nút tăng/ giảm để tăng/giảm cấp độ hút của máy, có thể giảm về cấp độ 0 và tăng lên cấp độ 3
* Nút đèn: Khi máy đang hoạt động, bấm để tắt/bật đèn.
* Nút đặt giờ:
* Khi máy đang hoạt động, ấn chạm nút đặt giờ máy sẽ tự động đặt giờ 1 phút, sau khi hết thời gian máy tự động tắt đèn và tắt máy.
* Khi máy đang hoạt động, ấn giữ sẽ đặt giờ tuỳ chọn, màn hình LED sáng lên và ấn nút tăng giảm để hạn đặt từ 1 – 9 phút.
1. **Model : LT C09/70**
	1. *Hướng dẫn lắp đặt*
* Máy hút mùi nên đặt tại vị trí cách mặt bếp khoảng 65cm – 75 cm là tốt nhất.
* Lắp các thanh treo vào vị trí muốn đặt máy, với chiều cao cố định và giữ thẳng.
* Nâng thân máy cài vào thanh treo, chú ý chỉnh thân máy cân không bị lệch.
* Lắp ống thoát khí cho máy hút mùi, đảm bảo cố định chắc chắn.
* Đặt cả hai toa lên thân máy hút mùi, điều chỉnh chiều cao của toa trong cho phù hợp, sau đó cố định toa trong, khung toa trong và thân máy bằng ốc vít an toàn
	1. *Hướng dẫn sử dụng*

Minh họa mặt điều khiển:

 

1. Ấn nút “ Stop” dừng lại, máy sẽ dừng hoạt động.
2. Ấn nút tốc độ thấp “ Low’’, máy chạy với tốc độ thấp.
3. Ấn nút tốc độ trung bình “ Mid’’, máy sẽ chạy với tốc độ trung bình.
4. Ấn nút tốc độ cao “ Hight”, máy sẽ chạy với tốc độ cao.
5. Ấn nút đèn, hai đèn chiếu sáng sẽ sáng lên. Ấn lại 1 lần nữa thì đèn sẽ tắt.
6. **HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG**
7. Vệ sinh máy hút mùi thường xuyên để máy hoạt động trong trạng thái tốt nhất. Một số bộ phận của máy sẽ dễ bị bén lửa nếu như không vệ sinh sạch sẽ.
8. Nếu dây nguồn bị hở, gọi thợ sửa chữa có trình độ, chuyên môn ,để tránh gây nguy hiểm.
9. Khi không có sự giám sát của người lớn trẻ em không được tự ý vệ sinh và bảo dưỡng máy.
10. Không để vật dễ cháy nổ ở dưới máy hút mùi.
11. Vệ sinh sạch sẽ lưới lọc mỡ để máy hoạt động được tốt nhất.
12. Giữ cho phòng bếp luôn được thông thoáng.
13. Kiểm tra xem dòng điện có thích hợp với hoạt động của máy không.
14. Khi máy hoạt động lâu, máy có thể sẽ nóng lên. Đây là hiện tượng bình thường.
15. Chỉ cắm máy vào ổ cắm đã nối đúng cách. Nếu không chắc chắn về ổ cắm bạn có thể gọi điện tư vấn từ các kỹ sư điện.
16. Nếu không tuân thủ theo hướng dẫn này có thể dẫn đến nguy hiểm, cháy nổ hoặc điện giật.

**Cách vệ sinh máy hút mùi**

* Vệ sinh sạch sẽ lưới lọc mỡ.
* Lưới lọc mỡ được làm từ nhôm, không nên vệ sinh bằng các hóa chất có tính ăn mòn cao. Giữ lưới lọc mỡ sạch sẽ thì máy sẽ hoạt động tốt nhất.
* Hãy tuân thủ nghiêm những nguyên tắc dưới đây để đảm bảo máy có thể hoạt động trong trạng thái ổn định: Đặt tấm lưới vào 40 – 50cc nước tẩy rửa pha với nước và ngâm trong khoảng 2-3 phút. Đeo găng tay và rửa sạch nó bằng bàn chải mềm. Không nên sử dụng lực quá mạnh khi vệ sinh tấm lưới, vì nếu làm như vậy tấm lưới sẽ dễ bị hỏng và bị móp méo lưới.
* Chú ý về cách vệ sinh máy hút mùi.
* Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh máy.
* Để bảo vệ thân máy khỏi bị ăn mòn do thời gian sử dụng lâu, máy hút mùi nên vệ sinh bằng nước nóng kết hợp với nước tẩy rửa nồng độ nhẹ 2 tháng/lần.
* Không nên sử dụng nước tẩy có độ ăn mòn cao.
* Giữ cho motor và các phần của những thiết bị khác không bị ngấm nước.
* Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh máy.
* Lưới lọc mỡ không nên tiếp xúc với nhiệt quá cao.
* Không tháo thanh cố định bộ lọc than hoạt tính.
1. **CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sự cố** | **Nguyên nhân** | **Cách giải quyết** |
| Đèn sáng nhưng motor không hoạt động | Cánh quạt bị kẹt | Liên hệ với Trung tâm bảo hành |
| Tụ điện bị hỏng |
| Motor bị cháy |
| Động cơ bị tắt hoặc do các động cơ có mùi hôi |
| Đèn không sáng, motor không hoạt động | Hãy kiểm tra những vấn đề dưới đây : |
| Đèn bị hỏng | Thay đèn mới |
| Dây nguồn nối không khớp với nhau | Kiểm tra lại dây nguồn vào |
| Máy bị rung khi hoạt động | Cánh quạt bị hở và gây ra rung lắc | Thay cánh quạt |
| Motor chưa được lắp chặt và cố định | Lắp động cơ thật chắc |
| Thân máy chưa được lắp chặt và cố định | Cố định lại thân máy thật chắc |
| Lực hút yếu | Khoảng cách giữa thân máy hút và bề mặtnấu của bếp quá xa. | Điều chỉnh lại khoảng cách |
| Cửa mở hoặc mở cửa sổ dẫn đến thông gió quá nhiều | Lựa chọn một vị trí thích hợp |
| Ống ruột gà kéo không căng làm chạm vào cánh bướm của cút không mở được. | Kéo căng ống ruột gà và kiểm tra cút đầu ra |
|  Máy bị nghiêng | Các ốc vít chưa được cố định chặt | Vặn chặt các ốc vít treo và để nó nằm ngang |
| Các ốc vít treo chưa đủ chặt | Vặn chặt các ốc vít treo và để nó nằm ngang |